■ 지적확정측량규정 [별지 제4호서식] <제정 2014.4.18>

실시간 이동측량의 좌표계산

1. 관측세션이 2회 이상인 경우 평균계산에 의하며 다음을 기준으로 한다.

가. 측지좌표의 결정은 각 세션 관측값의 가중평균으로 하며 경중률은 각 성분별[eqn: ( lambda ,`` psi ,``h)] 분산에 반비례한다.

[eqn: psi _{m} `=` {P _{1} psi _{1} `+`P _{2} psi _{2} `+`...+`P _{n} psi _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # lambda _{m} `=` {P _{1} lambda _{1} `+`P _{2} lambda _{2} `+`...+`P _{n} lambda _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # h _{m} `=` {P _{1} h _{1} `+`P _{2} h _{2} `+`...+`P _{n} h _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}]

[eqn: 여기서`````n _{} `:`세션수# `# ````````````````````````````` psi _{i} `:`세션별``측지위도# # ````````````````````````````` lambda _{i} ``:`세션별``측지경도# # `````````````````````````````h _{i} ``:`세션별``정표고# `````````````````````````````P _{i} `:`세션별`경중율`(`=` {1} over {( sigma ^{2} ) _{i}} `)]

나. 평면좌표의 결정은 측지좌표 계산과 동일하게 각 세션 관측값의 가중평균으로 하며 경중률은 각 성분별[eqn: (X,``Y,``h)] 분산에 반비례한다.

[eqn: X _{m} `=` {P _{1} X _{1} `+`P _{2} X _{2} `+`...+`P _{n} X _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # Y _{m} `=` {P _{1} Y _{1} `+`P _{2} Y _{2} `+`...+`P _{n} Y _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # h _{m} `=` {P _{1} h _{1} `+`P _{2} h _{2} `+`...+`P _{n} h _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}]

[eqn: 여기서`````n`:`세션수# `# `````````````````````````````X _{i} `:`세션별``종선좌표# # `````````````````````````````Y _{i} ``:`세션별``횡선좌표# # `````````````````````````````h _{i} ``:`세션별``정표고# `````````````````````````````P _{i} `:`세션별`경중율`(`=` {1} over {( sigma ^{2} ) _{i}} `)]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]