[별표 6]

경계점표지의 규격과 재질(제60조제2항 관련)

2cm

2cm

4~5cm

(철못1호)

1cm

0.8cm

15cm

적색합성수지

2cm

3.5cm

35cm이상

4cm

항타보호캡

(적색합성수지제)

적색도장

목 재

(압축강도㎠/300㎏이상)

(철못2호)

(철못3호)

4~4.8cm

4~4.8cm

0.8cm

7~7.5cm

콘크리트용철못

와샤

3.8~4.5cm

콘크리트용철못

적  경

지     계

점

2cm

4~5cm

4~5cm

(표석)

9cm

9cm

15cm

11cm

60cm

지 적

적   경

지    계

점

4cm

2cm

3.5cm

2cm

3.5cm

0.4cm

적색합성수지

0.4cm

[항타보호캡]

(목    제)

적  경

지     계

점

적  경

지     계

점

적  경

지     계

점

비고

1. 목제는 비포장지역에 설치한다.

2. 철못1호는 아스팔트 포장지역에 설치한다.

3. 철못2호는 콘크리트 포장지역에 설치한다.

4. 철못3호는 콘크리트 구조물ㆍ담장ㆍ벽에 설치한다.

5. 표석은 소유자의 요구가 있는 경우 설치한다.