[별표 9] 측량기기별 성능기준(제102조 관련)
측량기기		성능기준							비고
트랜싯 (데오드라이트)		등급	항목						정밀도 : 수평각의 표준편차
			눈금판				정밀도
			수평		연직
		특급	0.2초이하		0.2초이하		±1.0초 이하
		1급	1.0초 이하		1.0초 이하		±2.0초 이하
		2급	10초 이하		10초 이하		±10초 이하
		3급	20초 이하		20초 이하		±20초 이하
레벨	기포관	등급	항목						정밀도 : 1킬로미터 왕복수준측량의 표준편차
			기포관감도			최소눈금		정밀도
			주	원형
		1급	10초	5분		0.1밀리미터		±0.6밀리미터
		2급	20초	10분		1.0밀리미터		±1.0밀리미터
		3급	40초	10분		-		±3.0밀리미터
	자동	등급	항목						정밀도 : 1킬로미터 왕복수준측량의 표준편차
			기포관감도 (원형)	Compensator 정도		최소눈금		정밀도
		1급	8분	0.4초		0.1밀리미터		±0.6밀리미터
		2급	10분	0.8초		1.0밀리미터		±1.0밀리미터
		3급	10분	1.6초		-		±3.0밀리미터
	전자	등급	항목						정밀도 : 1킬로미터 왕복수준측량의 표준편차
			기포관감도 (원형)	Compensator 정도		최소눈금		정밀도
		1급	8분	0.4초		0.1밀리미터		±0.6밀리미터
		2급	10분	0.8초		1.0밀리미터		±1.0밀리미터
거리측정기 (광파)		등급	항목						정밀도 : 측정거리의 표준편차
			측정거리			정밀도
		1급	10킬로미터			5밀리미터±1ppmㆍD
		2급	6킬로미터			5밀리미터±2ppmㆍD
		3급	2킬로미터			5밀리미터±5ppmㆍD
토털스테이션	등급	항목							정밀도 : 트랜싯 및 거리측정기 정밀도 적용
		각도측정부				거리측정부
		눈금판	정밀도			측정거리		정밀도
	1급	1급 트랜싯 적용				2급 거리측정기 적용
	2급	2급 트랜싯 적용
	3급	3급 트랜싯 적용				3급 거리측정기 적용
GPS수신기	등급	항목							정밀도 : 기선의 표준편차
		수신대역수		측정거리			정밀도
	1급	2주파		10킬로미터 이상			5밀리미터±1ppmㆍD
	2급	1주파		10킬로미터 이하			5밀리미터±2ppmㆍD
금속관로 탐지기	등급	항목							정밀도 : 관측값의 표준편차
		측정깊이			정밀도
		3미터			ㆍ 평면위치 : ±20센티미터 이하 ㆍ 탐사깊이 : ±30센티미터 이하
※ 성능기준란의 각 측량기기별 등급은 출고된 당시의 성능을 변경하여 성능검사를 할 수 없다.