[별지 제11호서식] 표고 계산부
α₁ α₂ A B D f₂ i₂ H₂ h i₁ f₁ H₁ L													공식 [eqn: H_2 = H_1 + h] [eqn: h = L ⋅ tan 1/2 (alpha_1 - alpha_2 )+1/2(i_1 -i_2 +f_1 -f_2 )] [eqn: L=D⋅cos alpha_1] 또는 [eqn: alpha_2] [eqn: H_1]……기지점 표고 [eqn: alpha_1 alpha_2]……연직각 [eqn: H_2]……소구점 표고 [eqn: i_1 i_2]‥……기계고 [eqn: h]‥……고저차 [eqn: f_1 f_2]‥……시준고 [eqn: L]‥……수평거리 [eqn: D]…………경사거리
기지점명	점												점											점												점
소구점명	점																							점
[eqn: L]								m ㆍ													m ㆍ									m ㆍ																		m ㆍ
[eqn: alpha_1]					°			′				"					°				′		"				°			′					"							°						′				"
[eqn: alpha_2]
[eqn: (alpha_1 - alpha_2 )]
[eqn: tan {(alpha_1 - alpha_2 )} over 2]		.												.											.													.
[eqn: L⋅tan {(alpha_1 - alpha_2 )} over 2]						m ㆍ													m ㆍ									m ㆍ																	m ㆍ
[eqn: i_1]						.													.									.																	.
[eqn: i_2]						.													.									.																	.
[eqn: f_1]						.													.									.																	.
[eqn: f_2]						.													.									.																	.
[eqn: {(i_1 - i_2 + f_1 - f_2 )} over 2]						.													.									.																	.
[eqn: h]						.													.									.																	.
[eqn: H_1]						.													.									.																	.
[eqn: H_2]						.													.									.																	.
평균													m ㆍ																							m ㆍ
교차													m ㆍ																							m ㆍ
공차													m ㆍ																							m ㆍ
계산자																				검사자
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)