[별지 제36호서식] 경계점관측부
측점	시준점	경위	방향각								결과									평균각								고도										측정거리				수평거리
																												정					평균					1회	평균		보정거리
																												반										2회
						°		′		″				°		′			″				°		′		″			°		′			°		′	m .	m .		m .	m .
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
																																						.	.		.	.
																																						.
약도 ※ 주의: 평균각은 정반관측치의 평균을 정측회란에 적는다.
. . .관측					관측자:													사용기계:																날씨:						풍력:
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)