[별지 제24호서식] 후방교회점 계산부(2점법) (제1면)
참조도							관측각 [eqn: alpha `=] [eqn: beta `=] [eqn: gamma `=] [eqn: delta ` =]
기지점								기지변 방위각 계산
각명	점명			X		Y		[eqn: theta = tan^-1 {DELTA y} over {DELTA x}]
A								[eqn: V_a^b]
B								거리계산
방향				[eqn: DELTA x]		[eqn: DELTA y]		a
A→B
소구점각계산
[eqn: epsilon = 180° - (alpha + beta + gamma)]					[eqn: omega = 180° - (beta + gamma + delta)]				[eqn: x+y=beta + gamma, {(x+y)}over 2 = (beta+gamma) over 2]
			180°00′00″				180°00′00″		[eqn: beta + gamma]
[eqn: alpha + beta + gamma]					[eqn: beta + gamma + delta]				[eqn: 1 over 2 (beta+gamma) = 1 over 2{(x+y)}]
[eqn: epsilon]					[eqn: omega]
[eqn: tan φ = pi_1 over pi_2]					[eqn: tan 1 over 2 (x-y) = tan 1 over 2 (x+y) cot (45°+φ)]				[eqn: x = 1 over 2 (x + y) + 1 over 2 (x - y)]
[eqn: sin epsilon]					[eqn: tan 1 over 2 (x +y)]				[eqn: 1 over 2 (x + y)]
[eqn: sin beta]					[eqn: cot(45°+ phi)]				[eqn: 1 over 2 (x - y)]
[eqn: sin delta]					[eqn: tan 1 over 2 (x-y)]				[eqn: x]
[eqn: pi_1]					[eqn: y= 1 over 2 (x+y) - 1 over 2 (x-y)]				(검산)[eqn: x+y = beta + gamma]
[eqn: sin alpha]					[eqn: 1 over 2 (x + y)]				[eqn: x]
[eqn: sin gamma]					[eqn: 1 over 2 (x - y)]				[eqn: y]
[eqn: sin omega]					[eqn: y]				[eqn: x+ y]
[eqn: pi_2]					φ				[eqn: beta + gamma]
[eqn: tan]φ					[eqn: 45°-]φ				[eqn: (x+y) - (beta+gamma)]
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(제2면)
AP방위각([eqn: V_a^P])		BP방위각([eqn: V_b^P])		AQ방위각([eqn: V_a^Q])		B방위각([eqn: V_b^Q])
[eqn: V_a^b]		[eqn: V_b^a]		[eqn: V_a^b]		[eqn: V_b^a]
[eqn: y+epsilon]		[eqn: x]		[eqn: y]		[eqn: x + omega]
[eqn: v_a^b +(y+epsilon)]		[eqn: V_b^a -x]		[eqn: V_a^b +y]		[eqn: V_a^b +(x+omega)]
소구변장계산
[eqn: AP = {alpha ⋅Sin`` x} over {Sin alpha}]				[eqn: AQ = {alpha ⋅Sin``(x+omega)} over {sin`` delta}]
[eqn: BP = {alpha ⋅Sin``(y + epsilon)} over {Sin`` alpha}]				[eqn: BQ= {alpha⋅Sin ```y} over {Sin``` delta}]
소구점종횡선계산
P점명( )				Q점명( )
[eqn: Ax] [eqn: AP⋅cos V_a^P]		[eqn: Ay] [eqn: AP⋅sin V_a^P]		[eqn: Ax] [eqn: AQ⋅cos V_a^Q]		[eqn: Ay] [eqn: AQ⋅sin V_a^Q]
[eqn: APx]		[eqn: APy]		[eqn: AQx]		[eqn: AQy]
[eqn: Bx] [eqn: BP⋅cos V_b^P]		[eqn: By] [eqn: BP⋅sin V_b^P]		[eqn: Bx] [eqn: BQ⋅cos V_b^Q]		[eqn: By] [eqn: BQ⋅sin V_b^Q]
[eqn: BPx]		[eqn: BPy]		[eqn: BQx]		[eqn: BQy]
[eqn: Px]		[eqn: Py]		[eqn: Qx]		[eqn: Qy]
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)