[별지 제28호서식]

교점다각망 계산부(HㆍA형)

(제1면)

약도
조건식	Ⅰ	[eqn: (1)-(2)+W1= theta]	경중률		[eqn: SUM N]	[eqn: sum S]
				(1)
	Ⅱ	[eqn: (2)+(3)-(4)+W2 = theta]		(2)
				(3)
	Ⅲ	[eqn: (4)-(5)+W3 = theta]		(4)
				(5)

1. 방위각
순서	도선	관측								보정	평균
Ⅰ	(1)				°		′		″					°		′		″
	(2)
	W1
Ⅱ	(2)+(3)
	(4)
	W2
Ⅲ	(4)
	(5)
	W3

2. 종선좌표
순서	도선	관측							보정	평균
Ⅰ	(1)					m .								m .
	(2)					.								.
	W1					.								.
Ⅱ	(2)+(3)					.								.
	(4)					.								.
	W2					.								.
Ⅲ	(4)					.								.
	(5)					.								.
	W3					.								.

3. 횡선좌표
순서	도선	관측							보정	평균
Ⅰ	(1)					m .								m .
	(2)					.								.
	W1					.								.
Ⅱ	(2)+(3)					.								.
	(4)					.								.
	W2					.								.
Ⅲ	(4)					.								.
	(5)					.								.
	W3					.								.

4. 계산 1) 상관방정식
순서	[eqn: sum N]	[eqn: sum S]	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2) 표준방정식(방위각)
Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Wα	[eqn: sum]
3) 표준방정식(종선좌표)
Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Wx	[eqn: sum]
4) 표준방정식(횡선좌표)
Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Wy	[eqn: sum]

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(제2면)

5) 정해(방위각)
Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Wα	[eqn: Sum]

6) 정해(종횡선좌표)
Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Wx	[eqn: Sum]	Wy	[eqn: Sum]

7) 상관계수(방위각)
[eqn: C_1]	[eqn: C_2]	[eqn: C_3]

8) 상관계수(종선좌표)
[eqn: C_1]	[eqn: C_2]	[eqn: C_3]

9) 상관계수(횡선좌표)
[eqn: C_1]	[eqn: C_2]	[eqn: C_3]

10) 보정계수(방위각)
도선	[eqn: C_1]	[eqn: C_2]	[eqn: C_3]	[eqn: SUM]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

11) 보정계수(종선좌표)
도선	[eqn: C_1]	[eqn: C_2]	[eqn: C_3]	[eqn: SUM]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

12) 보정계수(횡선좌표)
도선	[eqn: C_1]	[eqn: C_2]	[eqn: C_3]	[eqn: SUM]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)